1、 在Windows系统中常见的文件系统有NTFS和FAT，以下（ ）是FAT特性。

A 压缩，压缩文件、文件夹

B 磁盘利用率低

C 高可靠

D 访问控制列表

2、 关于NTFS文件系统中的权限继承，以下描述正确的是（ ）。

A 上级文件夹不能强制子文件夹继承其权限

B 子文件夹会继承上级文件夹的权限

C 如果用户对子文件夹没有任何权限，也能够强制其继承上级文件夹的权限

D 新建文件夹不会自动继承上级的权限

3、 （多选）Windows系统中有多个内置组，不同内置组有不同的权限，其中（ ）说法是错误的。

A Everyone包含任何用户（包括来宾用户），设置开放的权限时经常使用

B Users组的用户账户都具备管理员权限

C Backup Operators组具有备份和还原的权限

D Guests组如果注销位于此组的成员，其用户配置文件将被自动保存

4、 在windows主机上，以下（ ）命令可以查看计算机的IP地址及DNS地址。

A Ipconfig

B Hostname

C Ipconfig /all

D Ipconfig /renew

。

5、 有一台Windows Server 2012 R2的文件服务器，IP地址为10.10.10.10，在E盘中设置了共享文件夹tedu，共享名为ntd。通过（ ）路径可以访问共享文件夹。

A [\\10.10.10.10](file:///\\10.10.10.10)

B \\10.10.10.10\ntd

C \\10.10.10.10\tedu

D \\10.10.10.10\d:\ntd

6、 Windows Server 2012 R2中为使用打印设备而安装的驱动称为逻辑打印机，以下（ ）不属于逻辑打印机的权限。

A 打印

B 管理打印机

C 管理文档

D 添加\删除打印机

7、 关于Windows系统中的RAID-5卷，以下（ ）描述正确。

A RAID-5卷比带区卷具有较高的磁盘利用率和读写性能

B RAID-5卷至少需使用三块大小相同的硬盘才能建立

C RAID-5卷比镜像卷具有较高的数据可靠性

D RAID-5卷上的数据被均匀地以带区形式跨磁盘交替分配

8、 在Windows server 2012的密码策略中，对密码默认使用时间说法正确的是（ ）。

A 42小时

B 7天

C 30天

D 以上答案都不对

9、 （多选）在Windows server 2012 R2系统中，下列（ ）权限属于“用户权限分配”。

A 拒绝在本地登录

B 账户：使用空密码的本地账户只允许进行控制台登录

C 交互式登录：试图登录的用户的消息文本

D 拒绝从网络访问这台计算机

10、 下列密码中，（ ）符合密码的复杂性要求。

A 222www

B 123@qwe

C Ntd1

D Taren

11、 在Windows Server2012 R2系统中创建FTP站点的过程中可以看到FTP默认使用（ ）端口。

A 20

B 21

C 23

D 80

12、（多选）公司的一台Windows Server 20012 R2服务器，只有一块网卡，并且设置为自动获得IP地址，管理员想在该服务器上运行多个Web站点，可以使用以下（ ）方式。

A 不同IP地址

B 相同IP，不同端口

C 不同IP,不同端口

D 相同IP，相同端口，不同的主机头

13、 如果RAID-5卷集有五个100GB盘，奇偶校验信息需要( )空间存放。

A 20GB

B 80GB

C 100MB

D 100GB

14、有一台系统为Windows Server 2012 R2的服务器，该服务器上有一个由三块80G 硬盘所组成的RAID-5卷。由于设备老化其中的一块硬盘坏掉了，下列（ ）说法是正确的。

A 可以换一块硬盘，利用另外两块硬盘来恢复RAID-5卷的数据

B 该RAID-5卷将无法自动修复，卷中的数据只能从备份中恢复

C 可以换一块新硬盘并重新创建一个RAID-5卷

D 不用进行任何操作，RAID-5卷可以自行修复损坏的硬盘

15、在Windows Server 2012 R2系统中，下列（ ）权限属于“用户权限分配”。

B 账户：使用空密码的本地账户只允许进行控制台登录

B 关闭系统

C 网络访问：本地帐户的共享和安全模型

D 交互式登录：试图登录的用户的消息文本

16、DNS区域通过资源记录为客户端提供相应域名解析其中（ ）使用的是“PTR”记录。

A 提供把域名映射为IP地址的记录

B 反向地址解析的关键记录

C 为了创建别名的

D 把IP地址映射为域名的记录

17、 在以下域名中（ ）的后缀域名分别为.edu、.gov、.mil、.com。

A 教育机构、商业构构、国际组织、政府部门

B 教育机构、军事部门、政府部门、商业机构

C 教育机构、政府部门、军事部门、商业机构

D 政府部门、教育机构、军事门让、商业机构

18、（多选）在Windows Server 2012 R2中有关于动态磁盘的特点主要有三个，其中（ ）可以扩展空间。

A 简单卷

B 镜像卷

C 带区卷

D 跨区卷

19、BIOS基本输入输出系统，是负责计算机底层的基础工作，以下（ ）属于BIOS的功能。

A 加电自检

B 初始化

C 安装操作系统

D 安装应用软件

20、188.20.20.2属于哪类地址,默认子网掩码是什么( )。

A D类，255.0..0.0

B C类，255.255.255.0

C B类，255.255.0.0

D A类，255.0.0.0

21、（多选）在配置Windows主机的TCP/IP配置时，（ ）是必须配置的参数。

A IP地址

B 子网掩码

C 网关

D DNS服务器

21 在windows10系统中，打开本地安全策略，可以执行（ ）操作。

A gpedit.msc

B msconfig

C Secpol.msc

D gpupdate

22、（多选）如果让一台计算机运行起来，下列（ ）设备是必须的。

A CPU

B 打印机

C 光驱

D 电源

23、云计算的三大服务模式中，IaaS指的是（ ）。

A 平台即服务 Paas

B 软件即服务 Saas

C 基础架构即服务

D 数据库即服务

24、组装一台PC机的过程中以下（）接口可以用于连接显卡。

A SCSI

B SATA

C IDE

D PCI-E

25、在Windows Server 2012 R2系统中，如果密码策略中的密码长度最小值为0，那么表示（ ）。

A 不需要密码

B 随时可改密码

C 密码永不过期

D 用户无法自己设置密码

26、在配置计算机的IP地址时用（ ）参数是来区分IP地一的网络位与主机位。

A 网络ID

B 子网掩码

C DNS

D 默认网关

27、在DNS域名查询应用中，（ ）解析表示根据域名查询IP地址。

A 反向

B 正向

C 国家

D 逆向

28、关于Windows Server 2012 R2系统中的防火墙，以下（ ）描述是正确的。

A 默认情况下允许所有入站连接

B 可以与第三方防火墙软件同时运行

C Windows防火墙默认处于开启状态

D Windows防火墙属于专业级防火墙

29、在实际项目中，能够作为 PC 端网关IP地址的是（ ）。

A 127.0.0.1 /24

B 188.80.23.55/24

C 127.1.1.1 /24

D 239.100.1.1 /16

30、在Windows Server 2012 R2系统上配置DNS服务器，其中“A” 记录指的是（ ）记录。

A 把IP地址映射为域名

B 别名 CNAME

C 把域名映射为IP地址

D 邮件服务器地址 MX